**Krycí list k cenové poptávce na výměnu linolea na chodbě ve 2. patře a na opravu obkladů schodiště mezi 1. až 3. patrem hlavní budovy ZŠ Bohumínská 72, Slezská Ostrava**

**Zadavatel:**

Základní škola Slezská Ostrava, Bohumínská 72, přísp.org.

Bohumínská 72/1082, 710 00, Slezská Ostrava

IČ: 70995362

Statutární zástupce: Mgr. Lenka Matušková

Tel: 606 331 621

Email: [reditelka@zsbohuminska.cz](mailto:reditelka@zsbohuminska.cz)

**Dodavatel (vyplní uchazeč):**

Firma:

Zastoupena:

IČ/DIČ:

<Tel:/email>:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| položka | rozměr | Jednotková cena | Cena bez DPH | DPH 21 % | Cena s DPH |
| Demontáž stávající krytiny | 159 m2 |  |  |  |  |
| Vybourání staré podlahy | 30 m2 |  |  |  |  |
| Osekání původního soklu | 160 m |  |  |  |  |
| Hrubování po  odstranění soklu | 160 m |  |  |  |  |
| Začištění soklu – jemná omítka | 160 m |  |  |  |  |
| Oprava podkladu | 30 m2 |  |  |  |  |
| Penetrace podkladu | 159 m2 |  |  |  |  |
| Vylití nivelační stěrkou | 159 m2 |  |  |  |  |
| Přebroušení nivelace | 159 m2 |  |  |  |  |
| PVC Supreme plus 5624020 | 169 m2 |  |  |  |  |
| Celoplošné nalepení PVC | 159 m2 |  |  |  |  |
| Instalace HSL 6 lišt (včetně lišt) | 90 m |  |  |  |  |
| Svařování a frézování | 75 m |  |  |  |  |
| Fatra PVC Schodová hrana 1891 | 4 m |  |  |  |  |
| Instalace schodové hrany | 3,80 m |  |  |  |  |
| Přechodový profil | 6 m |  |  |  |  |
| Odvoz sutě | 1 ks |  |  |  |  |
| Likvidace staré krytiny | 1 ks |  |  |  |  |
| **SCHODIŠTĚ** |  |  |  |  |  |
| Vybourání a začištění po stávajícím obložení schodiště | 93, 6 m |  |  |  |  |
| Soklová lišta HSL 6 | 100 m |  |  |  |  |
| Instalace soklových lišt | 93, 6m |  |  |  |  |
| **celkem** | **X** | **X** |  |  |  |

Cenovou nabídku vypracoval:

Datum: